حساب الكميات وإنشاء BoQ
مقدمة
م. -----
يُعد حساب الكميات الدقيق وإنشاء جدول الكميات (BoQ) الواضح حجر الأساس لأي عملية تقدير تكاليف، وجدولة زمنية، وصرف مستحقات في المشاريع الهندسية. تقدم هذه الدورة منهجية عملية متكاملة تبدأ من القياس اليدوي وفق أصول القياس الهندسية (مثل طريقة SMM7 أو النظام السوري)، مروراً بإنشاء شيت إكسيل مؤتمت وقابل للتطوير، وصولاً إلى إدخال نموذج المبنى في برنامج الريفيت واستخراج جداول الكميات منه. ستعتمد الدورة بالكامل على دراسة حالة لمبنى حقيقي (صغير / متوسط) ليتمكن المشارك من تطبيق كل خطوة بنفسه.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
· قراءة وفهم الرسومات المعمارية والإنشائية اللازمة لاستخراج الكميات.
· حساب كميات الأعمال المدنية الأساسية (الحفر، الخرسانة العادية والمسلحة، القوالب، حدادة التسليح، الردم، البياض، الدهانات، الأعمال الصحية والكهربائية المبسطة) يدوياً وباستخدام شيتات إكسيل.
· إنشاء شيت إكسيل مؤتمت بالكامل لحساب الكميات وإنتاج BoQ، مع ربط صيغ وحماية الخلايا.
· تحويل الكميات إلى بنود (Items) وفق هيكل تحليل الأسعار (Breakdown).
· فهم الفرق بين BoQ العقدي وBoQ التقديري وBoQ التنفيذي.
· إدخال نموذج مبنى بسيط في برنامج ريفيت (Revit) بشكل موجه خطوة بخطوة.
· إنشاء جداول كميات آلية من نموذج الريفيت (Schedules) ومقارنتها بالحسابات اليدوية.
· تحديد نقاط الاختلاف بين القياس اليدوي والآلي وأسبابها.
الفئات المستهدفة
· مهندسو المواقع والتنفيذ (مدني، معماري).
· مهندسو التكاليف (Quantity Surveyors) المبتدئون.
· مسؤولو العطاءات والتقدير في شركات المقاولات.
· طلاب كليات الهندسة الذين يرغبون في تطبيق عملي لحساب الكميات.
· أي شخص يعمل في مجال إدارة المشاريع ويريد فهم مصدر أرقام BoQ.
منهجية التدريب
نهج عملي بالكامل ("تعلم بالعمل على مشروع واحد"). يبدأ التدريب باستلام مجموعة رسومات كاملة لمبنى صغير (فيلا أو طابق نموذجي). يقوم المشارك بطباعة الرسومات، ثم يحسب الكميات يدوياً على ورق (تدريب على قياس الأبعاد)، ثم ينقل الحسابات إلى شيت إكسيل مؤتمت يتم تصميمه خطوة بخطوة خلال الدورة. بعد ذلك، يتم إدخال نفس المبنى في ريفيت (بشكل مبسط يركز على الكميات)، وإنشاء الجداول، ومقارنة النتائج. في نهاية الدورة، يكون كل مشارك قد أنتج ثلاثة مخرجات: كراسة حسابات يدوية، ملف إكسيل BoQ، ونموذج ريفيت أولي.

محتوى البرنامج
1. أساسيات حساب الكميات
· قراءة الرسومات المعمارية والإنشائية (المساقط، الواجهات، المقاطع، جداول الأبواب والنوافذ، تفاصيل التسليح).
· قواعد القياس المتعارف عليها 
· مقدمة إلى هيكل BoQ: البند، الوصف، الوحدة، الكمية، السعر الوحدوي، الإجمالي.
2. حساب الكميات يدوياً – دراسة حالة المبنى
· أعمال الحفر )حفر عام للقواعد، حفر خنادق للأساسات، حساب حجم الخرسانة العادية تحت القواعد(
· الخرسانة المسلحة )القواعد المنفصلة، الأعمدة، الجسور، السقف المصمت أو الهوردي(
· القوالب )حسب نوع السقف والجسور(
· حدادة التسليح )تقدير مبسط باستخدام جداول الأطوال ووزن المتر الطولي، أو استخدام برنامج تسليح صغير(
· أعمال البناء )المونة، الطوب، الملاط(
· البياض )داخلي وخارجي(
· الدهانات والأرضيات.
· مقدمة للأعمال الصحية والكهربائية )كميات تقريبية للمجاري والتغذية(
3. إنشاء شيت إكسيل مؤتمت للكميات وBoQ
· تصميم شيت واحد للعمليات الحسابية باستخدام صيغ مثل SUMIF، VLOOKUP، والمراجع النسبية/المطلقة)
· أتمتة جمع البنود المتشابهة (مثلاً: جمع كميات الخرسانة لجميع القواعد).
· إنشاء صفحة منفصلة لـ BoQ  النهائي مع ربطها بصفحة الحسابات.
· إضافة عمود للهامش والرسوم (تقدير السعر الوحدوي).
· حماية الخلايا وحفظ القالب كملف رئيسي للمشاريع المستقبلية.
4. الريفيت كأداة لاستخراج كميات (موديول تطبيقي)
· مقدمة لواجهة الريفيت وضبط الإعدادات الخاصة بالمشروع (وحدات، مستويات، شبكات محاور).
· إدخال عناصر المبنى الأساسية (الأساسات – الأعمدة – الجسور – البلاطات – الجدران – الأبواب والنوافذ)
· إنشاء جداول كميات آلية (Schedules) لكل فئة: جدول كميات الخرسانة، جدول القوالب، جدول الحديد (بعد إضافة تسليح تقريبي)، جدول أعمال التشطيب.
· تصدير الجداول إلى إكسيل ومقارنة النتائج مع الحساب اليدوي.
· تحليل أسباب الفروقات (نموذج الريفيت غير مفصل تسليحياً، مساحات السطوح المعقدة، إلخ).
5. المراجعة النهائية وإنتاج الوثائق
· دمج الحسابات اليدوية مع الريفيت معاً.
· تنسيق BoQ بشكل احترافي لإدراجه ضمن وثائق العطاء.
· نصائح لفحص BoQ الوارد من طرف آخر (مراقبة الجودة).
مخرجات الدورة العملية كل مشارك سيخرج بـ
· ملف إكسيل واحد يحتوي على:
· صفحة "الحسابات اليدوية" (مع صيغ الأتمتة).
· صفحة "BoQ النهائي" (مرتبط بالحسابات).
· صفحة "مقارنة يدوي – ريفيت".
· نموذج ريفيت (ملف .rvt) للمبنى الذي تمت دراسته، مع جداول الكميات داخله.
· دفتر حسابات يدوي مكتوب أو PDF ممسوح ضوئياً كمرجع.

